**EN 13634:2015/17**

****

**Izplatītājs:**

Wolverine World Wide, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, USA. Tālr.:616-866-5500.

**Sertifikācijas iestādes:**

Intertek Labtest UK Limited, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD UK (Pilnvarotā iestāde Nr.0362)

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northants, NN16 8SD UK (Pilnvarotā iestāde Nr.0321)

SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Pilnvarotā iestāde Nr.2777)

CTC, Parc Sc. T. Gam. -4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, France (Pilnvarotā iestāde Nr.0075)

Šie apavi saskaņā ar Eiropas IAL Regulu 2016/425 ir klasificēti kā individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), un ir pierādīts, ka tie atbilst šai regulai, izmantojot Eiropas standartu EN 13634: 2015 vai 2017 - aizsargapavi motociklu braucējiem (skatīt lieluma marķējumu produktam).

**ES atbilstības deklarācija:** var piekļūt vietnē <http://safety-footwear.wwwinc.com>

**RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS PIRMS LIETOT ŠO PRODUKTU**

Šie apavi ir izstrādāti, lai nelaimes gadījumos nodrošinātu kāju un potīšu mehānisko aizsardzību, aizsardzības līmeni var identificēt pēc konkrētā produkta marķējuma un kā turpmāk aprakstīts. Tomēr vienmēr jāatceras, ka neviena IAL vienība nevar nodrošināt pilnu aizsardzību un jāuzmanās motociklu izjādes laikā.

**SVARĪGI**

Motociklu un citu mehānisko transportlīdzekļu izmantošana gan trekā, gan ceļā ir saistīta ar nopietnas traumas vai pat nāves riska iespēju. Jebkurā laikā izmantojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, lai samazinātu risku. Tomēr vienmēr jāatceras, ka neviena ierīce nedod motociklistiem absolūtu aizsardzību, ja viņi zaudē kontroli pār savu transportlīdzekli, nokrīt vai saduras ar citiem nekustīgiem priekšmetiem vai citiem transportlīdzekļiem. Motociklistiem ir ļoti labi jāpārzina savu motociklu un transportlīdzekļa ražotāja noteiktie raksturojumi un ierobežojumi. Ražotājs atsakās no visas atbildības par nelaimes gadījumiem, bojājumiem, ievainojumiem vai dzīvības zaudēšanu, kas rodas, lietojot viņa apavus, ja tā nav izstrādāta un pārbaudīta šim nolūkam.

**Apavus nedrīkst mainīt nekādā veidā, jo tas var ietekmēt drošības īpašības.**

**LIETOŠANAS FUNKCIJAS UN IEROBEŽOJUMI**

Šie apavi ir pārbaudīti saskaņā ar EN standartu attiecībā uz izstrādājumā definētiem aizsardzības veidiem ar zemāk paskaidrotiem marķēšanas kodiem, ja tie ir pareizi lietoti un tiek uzturēti labā stāvoklī.

**ATBILSTĪBA UN IZMĒRI**

Lai uzvilkt un novilkt produktu, vienmēr pilnībā jāatvieno piestiprināšanas sistēmas. Lietojiet tikai piemērota izmēra apavus. Apavi, kas ir vai nu pārāk liela, vai nu maza izmēra, nesniedz optimālu aizsardzības līmeni un var ierobežot kustību un novērst motocikla pareizu darbību. Produkta izmērs ir atzīmēts uz tā.

**SADERĪBA AR CITIEM IAL PRODUKTIEM**

Lai optimizētu aizsardzību, var tikt izmantoti papildus IAL produkti, lai iegūt vai palielināt konkrēta ķermeņa daļas aizsardzību, piemēram, apakšstilbu aizsargi, kas ievietotas biksēs. Konsultējieties ar savu izplatītāju, lai nodrošinātu, ka visi jūsu aizsargājošie produkti ir savietojami un piemēroti jūsu lietojumam.

**UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA**

Kad nav lietotas, uzglabājiet apavus labi vēdināmā vietā, tālu no ārkārtējas temperatūras. Nekad neuzglabājiet apavus zem smagiem priekšmetiem vai saskaroties ar asiem priekšmetiem. Ja apavi ir slapji, ļaujiet to lēnām un dabiski izžūt prom no tiešiem siltuma avotiem, pirms tie tiek novietoti uzglabāšanai. Apavu transportēšanai izmantojiet piemērotu aizsargaprīkojumu, piemēram, oriģinālo iepakojumu.

Glabājot normālos apstākļos (temperatūra un mitrums), apavu novecošanās datums parasti ir:

- 10 gadus pēc ražošanas datuma zābakiem ar gumijas zolēm

- 3 gadus pēc ražošanas datuma zābakiem ar PU zolēm.

**REMONTS**

Ja apavi kļūst bojāti, tas NENODROŠINĀS optimālu aizsardzības līmeni, tādēļ tas jāaizstāj, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, un nav jālabo. Apavi, kas ir salaboti, var nenodrošināt optimālu aizsardzības līmeni un vairs nav sertificēti saskaņā ar EN 13634 standartu.

Nekad apzināti nelietojiet bojātus apavus braucot ar motocikliem. Ja apšaubiet bojājuma līmeni, pirms apavu izmantošanas konsultējieties ar izplatītāju.

**TĪRĪŠANA**

Regulāri tīrīiet savus apavus, izmantojot augstas kvalitātes tīrīšanas līdzekļus, kas ieteicami kā piemēroti šim nolūkam. NEKAD neizmantojiet agresīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus.

**LIETOŠANAS LAIKS**

Apavu precīzs lietderīgais lietošanas laiks lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā un kur tā ir lietots un no rūpēšanās. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt apavus pirms lietošanas un nomainīt, tiklīdz tas šķiet nederīgs. Īpašo uzmanību jāpievērš augšējai isiešanai, protektora raksta nodilumam, augšējas / apakšejas āžas savienojuma stāvoklim un visu stiprinājumu pareizai darbībai.

**MARĶĒJUMI**

Produkts ir marķēts ar šāda veida informāciju:



CE CE marķējums

USA 7 UK 6 EUR 40 Izmērs

60001 Kods, kas pārstāv ražošanas rūpnīcu

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinaties ar Wolverine Worldwide


#0362 Sertifikācijas iestādes numurs

STOCK NO. 12345 Produkta identifikācija

EN 13634:2015 Eiropas norma

05-14 Ražošanas mēnesis un gads

WR FO SRA B Aizsardzības līdzekļa izvēle (skatīt zemāk)

**MARĶĒŠANAS KODU PASKAIDROJUMS, KO IZMANTO NOTEIKTĀS IEROBEŽOJUMA AIZSARDZĪBAS LĪMENĪ**


EN13634:2015

Līmeņa A marķēšana – Izturības līmenis, kas iegūts no nodiluma izturības testēšanas, vai nu 1 vai 2

Līmeņa B marķēšana - Izturības līmenis, kas iegūts no triecienizturības pārbaudes, vai nu 1 vai 2

Līmeņa C marķēšana - Izturības līmenis, kas iegūts no visu apavu testēšanas šķērsvirziena stingrības, vai nu 1 vai 2

EN13634:2017

Līmeņa A marķēšana – Izturības līmenis, kas iegūts no augšēja augstuma, vai nu 1 vai 2

Līmeņa B marķēšana – Izturības līmenis, kas iegūts no nodilumizturības pārbaudes, vai nu 1 vai 2

Līmeņa C marķēšana - Izturības līmenis, kas iegūts no triecienizturības pārbaudes, vai nu 1 vai 2

Līmeņa D marķēšana - Izturības līmenis, kas iegūts no visu apavu testēšanas šķērsvirziena stingrības, vai nu 1 vai 2

0